У предходних седам дана гаража је обавила отклањања неисправности, редовно одржавања возила или негу и контролу на следећим возилима возног парка.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив фирме: | | | **ОБРАЗАЦ РАДНОГ НАЛОГА ГАРАЖИ** | | | | | | | |
| Потребно је да се за следећа возила обави:   1. отклањање несисправности уочене током вожње, 2. редовно одржавање возила, 3. нега и контрола   (заокружити потребне радње) | | | | | | | |
| Редни број | Гаражни број | | Регистрациона ознака | Марка возила | | | | Тип возила | | Носивост или број седишта |
| 1 | 1010 | | MI-114-HY | Ikarbus | | | | IK-202 | | 49 седишта |
| Кратак опис уочених неисправности на возилу | | | Не раде задња врата – не затварају до краја | | | | | | | |
| Време и датум пријема возила у гаражу | | 29.02.2020.8:00 | Време и датум отклоњене неисправности | 02.03.2020.  13:15 | | | Кратак опис отклоњене неисправности | | Замењено хидраулични елемент за отварање врата | |
| Редни број | | Гаражни број | Регистрациона ознака | Марка возила | | | Тип возила | | Носивост или број седишта | |
| 2 | | 1051 | MI-1240-LT | Ayats | | | BraYo I-R 12.91 | | 82 седишта | |
| Кратак опис уочених неисправности на возилу | | | Не ради задњи десни стоп комплет | | | | | | | |
| Време и датум пријема возила у гаражу | | 29.02.2020.13:00 | Време и датум отклоњене неисправности | 02.03.2020.  13:30 | | Кратак опис отклоњене неисправности | | | Контакт прегорео, замењен елемент везе са стоп комплетом | |
| Редни број | | Гаражни број | Регистрациона ознака | Марка возила | | Тип возила | | | Носивост или број седишта | |
| 3 | | 2051 | MI-253-MI | MAN | | TGA 33.430 | | | 15,00 m3 18000 kg | |
| Кратак опис уочених неисправности на возилу | | | Кипа не подиже до врха, не може комплетан терет да изађе из приколице | | | | | | | |
| Време и датум пријема возила у гаражу | | 01.03.2020.8:00 | Време и датум отклоњене неисправности | | 02.03.2020.  13:45 | Кратак опис отклоњене неисправности | | | Систем прегледан, досуто уље у кипу, сада ради ок | |

одговорно лице

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(име и презиме)

(M.П.)