По повратку са транспортног задатка уочене су следеће неисправности на следећим моторним возилима:

Гаражни број: 1006

Возило приликом вожње на правцу вуче у леву страну и више троши предњи леви пнеуматик у односу на остале.

Гаражни број: 1036

Предњем левом фару не ради дуго светло, проверити сијалицу.

Гаражни број: 2025

Мотор не ради како треба, троши више уља него што треба, у мотор досуто 2 литра уља пре 100 километара.